**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Obstaranie techniky pre pestovanie liečivých rastlín“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo: |
| IČO: |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:** |
| Obchodné meno: AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
| Sídlo: 065 45 Plavnica |
| IČO: 31679935 |
| Kontaktné údaje: Peter Vančo– konateľ, +421 907995330, vanco.agrokarpaty@gmail.com |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Traktor 1 ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| *MOTOR* | | | ....................,- |
| Počet valcov | min. 4 |  |
| Objem valcov | min. 4,4 l (4400 cm3) |  |
| Max. výkon motora HP (ISO) | min. 120 H |  |
| Krútiací moment | min. 540 Nm |  |
| Emisná norma | min. stage 3 B |  |
| Elektronický ručný plyn s pamäťou otáčok motora | áno |  |
| Palivová nádrž - objem | min. 160 l |  |
| Nádrž na AdBlue - objem | min. 20 l |  |
| *PREVODOVKA* | | |
| Prevodovka s radením pod záťažou | áno |  |
| Stupne radené pod záťažou | min. 4 |  |
| Skupiny radenia prevodov | min. 4 |  |
| Max. rýchlosť | min. 40 km/h |  |
| Ovládanie smeru jazdy páčkou pod volantom | áno |  |
| *HYDRAULIKA* | | |
| Otvorený hydraulický systém | áno |  |
| Zubové čerpadlo – prietok | min. 55 l/min |  |
| Počet ext. ventilov | min. 4 |  |
| Ovládanie ext. ventilov | mechanické |  |
| *POMOCNÝ POHON PTO* | | |
| Rozsah otáčok | min. 540/540E/1000 |  |
| Vývodový hriadeľ s prírubou | áno |  |
| Počet drážok vývodového hriadeľa | min. 21/6 |  |
| Elektronické ovládanie na zadných blatníkoch | áno |  |
| *BRZDY* | | |
| Hlavná brzda s tlakovou podporou | áno |  |
| Olejom chladené kotúčové brzdy | áno |  |
| Vzduchové brzdy 1+2 okruhové | áno |  |
| *TROJBODOVÝ ZÁVES A ZÁVESY* | | |
| Elektronicky ovládaný 3-bodový záves | áno |  |
| Zdvihová sila | min. 5 t |  |
| Stabilizačné vzpery | áno |  |
| Rýchlozáves kat. 3 s hákmi | áno |  |
| Guľové vložky s límcom kat. 3/2 | áno |  |
| Ovládanie vzadu na oboch stranách | áno |  |
| Výškovo nastaviteľný automatický záves prípojného vozidla | áno |  |
| Spodné tiahlo | áno |  |
| Piton Fix | áno |  |
| *NÁPRAVY* | | |
| 4 WD predná náprava odpružená | áno |  |
| Uzávierka diferenciálu prednej nápravy | áno |  |
| Zadná náprava pre ťažké podmienky | áno |  |
| *PNEUMATIKY, DISKY, BLATNÍKY* | | |
| Predné | min. 340/85 R28 |  |
| Zadné | min. 420/85 R38 |  |
| Kultivačné kolesá predné – šírka | min. 270mm |  |
| Kultivačné kolesá zadné – šírka | min. 300mm |  |
| Zadné blatníky | áno |  |
| Predné blatníky | áno |  |
| *MIESTO OBSLUHY* | | |
| Klimatizácia | áno |  |
| Kúrenie | áno |  |
| Volant s nastaviteľným stĺpikom | áno |  |
| Vzduchom odpružené sedadlo, otočné s lakťovými opierkami | áno |  |
| Veľké teleskopické zrkadlá vonkajšie | áno |  |
| Vnútorné spätné zrkadlo | áno |  |
| Anténa a reproduktory | áno |  |
| Analógovo-digitálna prístrojová doska | áno |  |
| *ELEKTRICKÁ VÝBAVA* | | |
| Maják | áno |  |
| Vypínač batérie | áno |  |
| Zásuvky pre externé napájanie | min. 2 ks |  |
| Predné pracovné svetlomety | min. 4 ks |  |
| Zadné pracovné svetlomety | min. 4 ks |  |
| Osvetlenie podľa predpisov na cesty | áno |  |
| *ROZLIČNÉ* | | |
| Návod na obsluhu | min. 1 ks |  |
| Skrinka na náradie | min. 1 ks |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rotačné brány 1ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| K traktorom výkonu do | max. 180 HP |  | ....................,- |
| Pracovný záber | max. 3,00 m |  |
| Prepravná šírka | max. 3,00 m |  |
| Počet nožov | min.10 |  |
| Hrúbka nožov | min.18 mm |  |
| Dĺžka nožov | min. 300 mm |  |
| Urovnávacia lišta zadná | áno |  |
| Kovový urovnávací válec | min. 490 mm |  |
| Válec tvarovaný | áno |  |
| Škrabky na valci | áno |  |
| Váha valca | min. 500 kg |  |
| Pripojenie na zadný trojbodový záves traktora | áno |  |
| Pripojovací trojuholník pre nadstavbový sejací stroj | áno |  |
| Kardánový vývod pre nadstavbový sejací stroj | áno |  |
| Kužeľové ložiská rotorov | áno |  |
| Návod k používaniu | áno |  |
| Katalóg náhradných dielov | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Radličková plečka 6-riadková 1 ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Medziriadková vzdialenosť 0,45 m | áno |  | ....................,- |
| Počet riadkov 6 | áno |  |
| Prepravná šírka | max. 4,00 m |  |
| Počet radličiek na jeden riadok | min. 3 |  |
| Ochranné bočné plechy na každej jednotke | áno |  |
| Možnosť aplikovať granulované hnojivo do riadku | áno |  |
| Zásobník na hnojivo | min. 500 l |  |
| Prestaviteľný paralerogram | áno |  |
| Navádzanie plečky pomocou oceľových kolies | áno |  |
| Centrálny pevný rám | áno |  |
| Gumové oporné kolesá na každej jednotke | áno |  |
| Pružinové istenie kolies | áno |  |
| Guličkové ložiská kolies | áno |  |
| Prášková farba s dlhou životnosťou | áno |  |
| S prihnojovaním | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pluh 1 ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Otočný pluh | áno |  | ....................,- |
| Počet orbových obojstranných telies | min.4 |  |
| Možnosť pripojenia ďalšieho telesa | áno |  |
| Pripojenie pluhu na zadný trojbodový záves | áno |  |
| Nesené prevedenie, s možnosťou prestavenia na polonesené | áno |  |
| Prestavenie pripojenia v hornom závese | min. 3 polohy |  |
| Dvojčinný otočný válec | áno |  |
| Pamäťový válec | áno |  |
| Hydraulické zrovnanie pluhu pri otáčaní na úvrati | áno |  |
| Zosilnený rám štvorcového profilu | min. 120x120mm |  |
| Stĺpice | min. 80x30mm |  |
| Nastavenie šírky záberu pluhu | min v. 5 polohách |  |
| Nastavenie ťažného bodu | áno |  |
| Rozchod orbových telies | min. 950mm |  |
| Istenie telies skrutkou | áno |  |
| Koleso pre nastavenie pracovnej hĺbky (možnosť využiť aj ako prepravné koleso) | áno |  |
| Krájadlo na oboch stranách | áno |  |
| Páskové odhrňovačky | áno |  |
| Zaklápače rastlinných zvyškov | áno |  |
| Obojstranné špičky | áno |  |
| Návod na používanie | áno |  |
| Katalóg náhradných dielov | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čelné rýhované valce 1 ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| Pripojenie na predný trojbodový záves | áno |  | ....................,- |
| Pracovný záber - rozsah | min. od 2,8 do 3,0 m |  |
| Prepravná šírka | max. 3,0 m |  |
| Válec rýhovaný Cambridge | áno |  |
| Robustný rám | áno |  |
| Priemer valca | min. 450mm |  |
| Váha | min. 700 kg |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULÁCIA PONUKY** | | | | |
| **P.č.** | **Typové označenie zariadenia**  **(doplňte)** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Počet kusov** | **Cena spolu v EUR bez DPH** |
| 1. | Traktor 1 ks ............................. |  | 1 |  |
| 2. | Rotačné brány 1ks ............................. |  | 1 |  |
| 3. | Radličková plečka 6-riadková 1 ks ............................. |  | 1 |  |
| 4. | Pluh 1 ks ............................. |  | 1 |  |
| 5. | Čelné rýhované valce 1 ks ............................. |  |  |  |
| **Suma spolu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH** | | | |  |
| **DPH 20 %** | | | |  |
| **Suma spolu za celý predmet zákazy v EUR vrátane DPH** | | | |  |

Poznámky\*:

\* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v liste v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača